**PDA-移动终端采购项目报价表**

**采购内容：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号/参数 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） |
| 1 | PDA-移动终端 |  处理器 高通八核及以上处理器，CPU主频≥2.0GHz操作系统 操作系统：Android11及以上RAM ≥4GB ROM： ≥64GB，支持存储扩展最大到256GB屏幕： ≥6英寸FHD显示屏，电容式触摸，支持戴手套/带水触摸；分辨率≥2160×1080 重量 ≤269g设备尺寸 ≤161mm\*77mm\*13.6mm电源 ≥5000mAh锂离子充电电池，电池不借助任何第三方工具可拆卸更换，电池通过GB 31241-2014电池安全检测，并提供电池CQC认证； 工业级TYPE C接口，支持正反随便插拔 ，支持OTG工作温度 -20℃至+50℃防水防尘工业等级 ≥IP68，跌落测试 能经受多次从1.5米高度坠落抗震和抗冲击 ≥1000次 0.5米滚动(相当于2000次撞击)系统安全设计 具有密码验证机制，支持在安装新的APP时需要输入密码方可安装静电放电（ESD） ±15kV空气放电，±8kV直接放电设备快捷配置 设备快捷配置：设备配置可生成二维码，方便快捷配置APP应用安全管理 APP应用安全管理：可设置APP使用权限，禁止使用非法APP应用网络安全管理 有添加网络白（黑）名单功能，屏蔽非法网络，可绑定医院WLAN指定AP，确保设备只能在院内使用扫描 专业条码解码引擎，支持一维条码和二维条码读取；条码读取 支持GS1条码识别，扫描工具同步支持设置GS1应用标识分隔符开关功能拍照 前置≥800万像素，后置≥1600万像素手电筒 支持手电功能RFID 支持NFC模块，方便读取操作材质 医疗专用款式，外壳为抑菌材料，可耐受酒精、过氧化氢、丙乙醇、聚维酮碘等化学品擦拭消毒（含屏幕部分）键盘 为便于消毒清洗，设备正面必须为触控按键，不得有实体按键WIFI传输 WIFI传输：支持2.4G和5G双频通信，支持IEEE802.11a/b/g/n/ac，支持WIFI6数据传输 5G全网通，支持双卡双待，提供入网许可证和型号核准证时间同步 内网自动进行时间同步扫描按键 同时支持左右两侧实体扫描按键和屏幕悬浮式扫描按键准心模式 可实现PDA准心扫描，防止相邻条码的误读通知方式 声音、振动器、LED灯指示音频 音频：扬声器、2个麦克风、支持语音通话传感器 重力传感器、光线传感器、距离传感器定位系统 GPS、GLONASS、北斗蓝牙 采用Bluetooth5.1技术兼容东华系统的移动护理app程序  | 台 |  | 20 |  |
|
|
|
|
|
|
| 2 |  | 合计： |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **以上报价含税、运费、安装、调试** |
|  联系人： 电话： 日期 ：  |
| **注：所供应的货物必须是符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。** |