 河源市人民医院本院部及高新区门诊化粪池清理及排污总管井疏通清理项目技术需求及报价
一、项目范围：

（一）、范围：院本部、高新区门诊部化粪池清理服务。
（二）、内容：清理化粪池（含各级池过渡排污沙井管道等）的浮渣、底渣污水及淤泥；排污总管井疏通清理服务等。

1、各化粪池容积与清理要求：

	序号
	楼宇
	容积

（m³）
	清理要求

	1
	后勤楼化粪池
	43
	1年彻底清理一次，质保期1年（清理验收日起算），期间如出现爆满等情形则无偿清理。

	2
	感染楼化粪池
	53
	

	3
	外科楼低层化粪池（后勤楼门前草坪）
	105
	

	4
	外科楼高层化粪池（高压氧楼门前草坪）
	105
	

	5
	急诊楼化粪池
	53
	

	6
	污水处理站前化粪池（门诊北边广场）
	57
	

	7
	门诊楼东边化粪池（门诊儿科旁边道路）
	70
	

	8
	内科楼化粪池清理
	38
	

	9
	高新区门诊部化粪池（大楼正门前1个、大楼后门共2个）
	50
	

	10
	合计
	574
	


2、化粪池清理保洁要求及说明：

（1）化粪池清理服务费包括化粪池粪渣（污泥）的无害化处理、施工文明措施费和税费等。

（2）化粪池清理保持要求：确保化粪池保持在建筑容积的80%以内，超过80%则需无偿清理。

二、项目服务内容

服务单位须严格按照国家及行业作业规范、安全标准，完成全流程标准化清理疏通作业，具体工作内容如下:

(一)化粪池标准化清理作业

1.开启井盖后充分通风换气，使用专业设备检测池内有毒有害气体，各项指标合格、确认安全后方可施工，严禁违规有限空间作业及违规下池作业。

2.彻底抽吸、清运池内积存污水、粪便、淤泥、杂物及油污沉淀物，确保池底无淤积、无厚垢、无杂物残留，全面恢复化粪池正常储水、排污功能。

(二)污物密闭清运及无害化处置

1.作业产生的粪便、淤泥、油污、污水、建筑垃圾等废弃物，全部采用密闭专用车辆运输，全程杜绝滴漏、酒落、异味扩散等污染问题。

2.所有废弃物必须运送至合规场所进行无害化处理，严禁随意倾倒、就地掩埋、违规排放及私自处置。

3.化粪池粪渣（污泥）的无害化处理，须严格按照河源市生态环保局和河源市卫生健康局《关于进一步加强医疗机构医疗污泥规范管理工作的通知》（河环函〔2026〕12 号）规定进行处理。

4.每次清运完成后，服务单位须提供废弃物无害化处置凭证及清运台账、交接单等资料，整理归档后交由甲方留存备案。

(三)现场消杀除臭及场地复原
1.作业完成后，对化粪池井口、污水井井口及作业全域开展全方位消杀除臭，使用合规、安全、无刺激药剂，消除异味源头，杜绝蚊虫、病菌滋生

2.彻底清洗作业路面及周边区域，清理全部施工垃圾与残留杂物，清除施工痕迹，保障院区环境整洁有序。

3.规范复位井盖及安全防护设施，全面排查现场隐患，确保作业场地完全恢复原状，无安全遗留问题。
(四)后期复检排查及质保服务

1.作业竣工后，对全院排污设施、管道、井体开展全覆盖复检，确保无堵塞、无淤积、无污水滞留，保障排污系统通畅运行。

2.提供专项质保服务，质保期内若出现排污总管道堵塞、污水外溢、排污不畅等质量问题，服务单位须免费上门整改维护，直至设施恢复正常使用标准。

三、工期要求：

工期20天。
四、计费标准及报价：

	序号
	项目
	数量
	总价（元）

	1
	环卫车吸粪清理费（含化粪池粪渣（污泥）的无害化处理、施工文明措施费和税费等）
	1项
	


五、工程质保期：

1、验收之日起1年。
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